Il dispositivo selezionato non è compatibile

con il Software o non è più connesso al PC.

Clicca OK per continuare

Indica che le varie impostazioni dell’utente non verranno salvate alla prossima accensione o riavvio del dispositivo.

Andare nelle impostazioni per attivare il salvataggio dei dati

Indica che il dispositivo non rileva una corretta alimentazione dal cavo POWER, andando in modalità protezione causa lo scollegamento dalla linea Power 12V 5V. Causando lo spegnimento dei LED e l’arresto delle ventole.

Indica che la linea di alimentazione LED non rileva una corretta alimentazione per funzionare correttamente, o è stata attivata la modalità “Protezione LED” per limitare il consumo di corrente impostato nel Firmware

Le ventole verranno controllate in base alla temperatura della GPU.

T = Temperatura: T < 31 Fan 0%, T > 32 – T < 44 Fan 39%, T > 35 – T < 59 Fan 59%, T > 60 Fan 100%